|  |  |
| --- | --- |
|    | **Graniczne wartości emisji****mg/m3 przy 10% O2** |
| **CO** | **OGC****(organiczne związki gazowe)** | **Pył** |
| Ręczny sposób podawania paliwa | 700 | 30 | 60 |
| Automatyczny sposób podawania paliwa | 500 | 20 | 40 |